**西宁市中央(省级)生态环境保护督察整改任务销号情况公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 西宁市突出生态环境问题整改措施清单第3项：三、农村生活污水收集处理短板依然突出。湟中区农村生活污水处理设施普遍未运行或运行处理效果差，污水超标排放情况多发。如，多巴镇小寨村污水处理站未运行，每天约1000吨生活污水直排湟水河；西堡镇佐署村污水处理站长期停运，收集的佐署村、堡子村及一个安置小区每天产生约700吨生活污水直排湟水河一级支流石灰沟。 |
| 整改责任单位 | 西宁市湟中区人民政府 |
| 整改目标 | 解决污水处理站污水溢流问题，确保正常运转。 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | **整改措施：**结合实际，加快实施农村生活污水处理设施改造及截污纳管工程，加强设施运行管理，消除生活污水直排入河现象，确保达标排放。**目标完成情况**：1.针对湟中区多巴镇小寨村污水处理站问题，完成化粪池重建和维修工作，溢流问题已解决，并开展了水质检测，检测结果显示各项因子均达标，目前污水处理站运行正常达标排放。2.针对西堡镇佐署村污水处理站问题，一是对污水站进水井、化粪池进行清淤，对损坏污水泵进行更换，对佐署桥头石惠沟河西侧堵塞管道、检查井、化粪池的油污进行高压+人工疏通，并安装流量计。二是将拦隆口镇区（50m³/d）、班仲营村污水处理站（60m³/d）截污纳管后不再使用的污水处理设备迁移至佐署村污水处理站，协同处理污水。三是责令周边餐饮单位限期安装隔油设施，减少油污对管道的堵塞。四是制定印发《湟中区城乡污水治理及设施管理运行办法（试行）》，进一步压实乡镇部门监管责任。同时，委托第三方公司对佐署村污水处理站进行统一维护、管理。五是对该污水处理站进行维修改造，主要包括新建调节池2座（石惠沟河西岸污水处理站前端修建含隔油功能调节池20立方、东岸污水处理站前端修建调节池150立方），改造后污水站总处理能力从现有的110吨/天提升到260吨/天，维修改造工作于11月28日完成，污水站已进水运行，溢流问题已解决。 |
| 公示日期 | 2024年11月29日至2024年12月13日 |
| 监督电话 | 0971-2232340 |